
Установка ActiveMap 6
Команды выполняются от root. Замените map.example.com своим доменом и задайте уникальный пароль администратора.
Требования к серверу
Debian 13, от 8 ГиБ RAM, от 20 ГБ свободного места. Для онлайн установки нужны публичный IPv4 и домен.
Входящие подключения
1. Доступ техподдержки и администратора по порту SSH с адресов gate.geo4.pro (176.112.192.100) и vpn.geo4.pro (176.112.193.100).
1. TCP 5432 — доступ к БД (PostgreSQL).
1. TCP 10050 — Zabbix Agent.
1. TCP 443, 80 — доступ пользователей к системе (HTTPS, HTTP).
Исходящие подключения
1. zabbix.geo4.pro:10051 — сервер Zabbix (TCP).
1. notifications.geo4.me:443 — мобильные push-уведомления (HTTPS).
1. activemap.ru:443 — установщик и обновления (HTTPS).
1. registry.git.geo4.pro:443 — Docker-образы при online-установке (HTTPS).
1. Зеркало репозиториев Debian:80, 443 — пакеты ОС (HTTP, HTTPS).
1. acme-v02.api.letsencrypt.org:443 — выпуск и продление сертификатов (HTTPS).
1. DNS-сервер вашей инфраструктуры:53 — DNS (UDP и TCP).
Онлайн установка
1. Создайте DNS A-запись map.example.com, указывающую на IPv4 сервера.
1. Подключитесь к серверу по SSH и перейдите в root-shell. Если уже вошли как root, пропустите команду.
1. sudo -i
1. Установите curl.
2. apt-get update
2. apt-get install -y ca-certificates curl
1. Установите ActiveMap 6 следующими командами.
3. curl -fsSL https://activemap.ru/downloads/activemap/install.sh | bash
3. activemap install --fqdn map.example.com \
  --ssl on --zabbix on \
  --admin-password 'ВАШ_УНИКАЛЬНЫЙ_ПАРОЛЬ'
Установщик подготовит Docker, PostgreSQL, локальный AutoMap и ActiveMap 6. SSL включён: сертификат Let’s Encrypt выпускается автоматически. Zabbix включён: используется сервер zabbix.geo4.pro.
Для своего сертификата добавьте к команде оба параметра:
--ssl-cert /root/ssl/fullchain.pem
--ssl-key /root/ssl/privkey.pem
Укажите абсолютные пути к цепочке сертификатов и закрытому ключу.
Офлайн установка
В закрытом контуре подключите локальное зеркало репозиториев Debian или установочный носитель. Образы ActiveMap и Ansible входят в архив; доступ к Registry, PyPI и Ansible Galaxy не нужен.
1. Скачайте activemap-installer-offline.tar.gz из раздела «Скачать дистрибутив» на activemap.ru/company/download и перенесите его на сервер.
1. В папке с архивом распакуйте комплект и установите installer.
5. mkdir activemap-offline
5. tar -xzf activemap-installer-offline.tar.gz \
  -C activemap-offline --strip-components=1
5. cd activemap-offline
5. ./install.sh
1. Создайте экземпляр. Внутреннее имя map.example.local должно указывать на IP сервера в DNS или hosts компьютера пользователя.
6. activemap install --fqdn map.example.local \
  --dns off --tls off --monitoring off \
  --admin-password 'ВАШ_УНИКАЛЬНЫЙ_ПАРОЛЬ'
Система откроется по HTTP без сертификата. Самоподписанный сертификат для сайта не создаётся. Внешний мониторинг в этом примере отключён. Для подложки в закрытом контуре нужен локальный сервис тайлов.
Открытие и проверка системы
Откройте https://map.example.com/ (offline: http://map.example.local/). Войдите как depadmin с заданным паролем. Проверьте карту и разделы; ссылки на приложения находятся на /start.
1. activemap status map.example.com
1. activemap verify map.example.com
Для offline-экземпляра заменяйте домен в командах на map.example.local.
Управление экземпляром
1. Остановка экземпляра.
9. activemap stop map.example.com
1. Запуск остановленного экземпляра.
10. activemap start map.example.com
1. Перезапуск экземпляра.
11. activemap restart map.example.com
Обновление системы
1. Обновите установщик до актуальной stable версии.
12. activemap self-update
1. Обновите экземпляр.
13. activemap update map.example.com
1. Проверьте результат.
14. activemap verify map.example.com
Обновление из offline архива
1. Перенесите новый архив, распакуйте в новую пустую папку и выполните ./install.sh, как в разделе «Офлайн установка».
1. Обновите экземпляр из локального комплекта.
16. activemap update map.example.local
1. Проверьте результат.
17. activemap verify map.example.local
Диагностика и возможные ошибки
Логи установщика: /tmp/activemap-*.log. Точный путь выводится при завершении команды. Для просмотра подставьте имя нужного файла:
1. tail -n 100 /tmp/ИМЯ_ЛОГА
1. activemap status map.example.com
1. activemap logs map.example.com cerebellum --tail 200
1. activemap logs map.example.com mapsurfer --tail 200
1. activemap logs map.example.com geoserver --tail 200
При ошибке DNS проверьте A-запись через системный резолвер сервера:
1. getent ahostsv4 map.example.com
В ответе должен быть IPv4 сервера. Если ожидаемый адрес определён неверно, добавьте к команде установки --public-ip ВАШ_IPV4. На серверах Yandex Cloud публичный адрес определяется автоматически.
При ошибке выпуска сертификата проверьте DNS и доступность TCP 80, 443 извне, затем повторите команду установки.

